|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | **Sortiment Heizung**  CALPEX-Fernwärmeleitung Heizung/Sanitär  Verbundsystem gemäss EN 15632 -1 /-2 geeignet bis:  max. 95°C (gleitend)  max. 80°C Dauerbetriebstemperatur max. 6 bar Betriebsdruck  bestehend aus: Mediumrohr aus vernetztem Polyethylen (PEXa) mit Sauerstoff-Diffusionssperre (EVOH), Dämmung aus kontinuierlich hergestelltem FCKW-Freien, Pentan getriebenem flexiblen Polyurethan-Hochdruckschaum mit -Wert ≤ 0.0216 W/mK (längswasserdicht), PE-Folie und einem sinusförmig gewellten, nahtlos aufextrudierten Polyethylen (LLD-PE) Aussenmantel inklusive Werksprüfung.  Lieferung auf Trommeln oder in Ringen.  **Einzelrohrleitung CALPEX-UNO**  Lfd. m CALPEX 25/76  Lfd. m CALPEX 25/91 PLUS  Lfd. m CALPEX 32/76  Lfd. m CALPEX 32/91 PLUS  Lfd. m CALPEX 40/91  Lfd. m CALPEX 40/111 PLUS  Lfd. m CALPEX 50/111  Lfd. m CALPEX 50/126 PLUS  Lfd. m CALPEX 63/126  Lfd. m CALPEX 63/142 PLUS  Lfd. m CALPEX 75/142  Lfd. m CALPEX 75/162 PLUS  Lfd. m CALPEX 90/162  Lfd. m CALPEX 90/182 PLUS  Lfd. m CALPEX 110/162  Lfd. m CALPEX 110/182 PLUS  Lfd. m CALPEX 110/202 PLUS\*\*  Lfd. m CALPEX 125/182  Lfd. m CALPEX 125/202 PLUS\*\*  Lfd. m CALPEX 140/202  Lfd. m CALPEX 160/250 \*  \*nur als Stangen lieferbar (6 oder 12 m)  \*\*auf Anfrage lieferbar  **Duorohrleitung CALPEX-DUO**  Lfd. m CALPEX 2 x 25/91  Lfd. m CALPEX 2 x 25/111 PLUS  Lfd. m CALPEX 2 x 32/111  Lfd. m CALPEX 2 x 32/126 PLUS  Lfd. m CALPEX 2 x 40/126  Lfd. m CALPEX 2 x 40/142 PLUS  Lfd. m CALPEX 2 x 50/162  Lfd. m CALPEX 2 x 50/182 PLUS  Lfd. m CALPEX 2 x 63/182  Lfd. m CALPEX 2 x 63/202 PLUS\*\*  Lfd. m CALPEX 2 x 75/202 PLUS\*\*  \*\*auf Anfrage lieferbar  **Kombisortiment Heizung/Sanitär**  CALPEX-Fernwärmeleitung Heizung/Sanitär  Verbundsystem gemäss EN 15632 -1 /-2 geeignet bis:  max. 95°C (gleitend)  max. 80°C Dauerbetriebstemperatur max. 6 bar Betriebsdruck  bestehend aus: Mediumrohr aus vernetztem Polyethylen (PE-Xa) mit Sauerstoff-Diffusionssperre (EVOH), Dämmung aus kontinuierlich hergestelltem FCKW-Freien, CO2 getriebenem flexiblen Polyurethan-Hochdruckschaum (längswasserdicht), PE-Folie und einem sinusförmig gewellten, nahtlos aufextrudierten Polyethylen (LLD-PE)  Aussenmantel inklusive Werksprüfung. Lieferung auf Trommeln oder in Ringen.  **Quadrorohrleitung CALPEX-QUADRIGA**  Lfd. m CALPEX H 25+25/S 28+22/142  Lfd. m CALPEX H 32+32/S 28+22/142  Lfd. m CALPEX H 32+32/S 32+22/142  Lfd. m CALPEX H 40+40/S 40+28/162  **CALPEX -Hauseinführungsbogen 90°**  Schenkellänge 1,1 x 1,6 m längswasserdicht  Mediumrohr aus vernetztem Polyethylen (PEXa) mit Sauerstoff-Diffusionssperre (EVOH), Dämmung aus 100% FCKW-Freien CO2 getriebenen Polyurethanhochdruckschaum, PE-Folie und Schutzmantel aus PE-HD. Bogen CALPEX-UNO Stück CALPEX 25/76  Stück CALPEX 25/91 PLUS  Stück CALPEX 32/76  Stück CALPEX 32/91 PLUS  Stück CALPEX 40/91  Stück CALPEX 40/111 PLUS  Stück CALPEX 50/111  Stück CALPEX 50/126 PLUS  Stück CALPEX 63/126  Stück CALPEX 63/142 PLUS  Stück CALPEX 75/142  Stück CALPEX 75/162 PLUS  Stück CALPEX 90/162  Stück CALPEX 90/182 PLUS  Stück CALPEX 110/162  Stück CALPEX 110/182 PLUS  Stück CALPEX 110/202 PLUS  Stück CALPEX 125/182  Stück CALPEX 125/202 PLUS  Stück CALPEX 140/225  Stück CALPEX 160/250 Bogen CALPEX-DUO Stück CALPEX 2 x 25/91  Stück CALPEX 2 x 25/111 PLUS  Stück CALPEX 2 x 32/111  Stück CALPEX 2 x 32/126 PLUS  Stück CALPEX 2 x 40/126  Stück CALPEX 2 x 40/142 PLUS  Stück CALPEX 2 x 50/162  Stück CALPEX 2 x 50/182 PLUS  Stück CALPEX 2 x 63/182  Stück CALPEX 2 x 63/202 PLUS  Stück CALPEX 2 x 75/202 PLUS  **Bogen CALPEX-QUADRIGA**  Stück CALPEX H 25+25/S 28+22/142  Hzg 2 x DN 20/San. DN 20+16  Stück CALPEX H 32+32/S 28+22/142  Hzg 2 x DN 25/San. DN 20+16  Stück CALPEX H32+32/S 32+22/142  Hzg 2 x DN 25/San. DN 25+16  Stück CALPEX H 40+40/S 40+28/162  Hzg 2 x DN 32/San DN 32+20  **CALPEX -Anschlussstück (Schraubverbindung)**  Zur Verbindung mit weiterführenden Leitungen  PEX-Anschlussstück (Schraubverbindung)  Aus Messing mit Aussengewinde passend für  Stück PEX 25 mm  Stück PEX 32 mm  Stück PEX 40 mm  Stück PEX 50 mm  Stück PEX 63 mm  Stück PEX 75 mm  Stück PEX 90 mm  Stück PEX 110 mm  **CALPEX -Anschlussstück (Schraubverbindung)**  Mit Anschweissende aus Stahl St 37.0 passend für  Stück PEX 25 mm  Stück PEX 32 mm  Stück PEX 40 mm  Stück PEX 50 mm  Stück PEX 63 mm  Stück PEX 75 mm  Stück PEX 90 mm  Stück PEX 110 mm  Stück PEX 140 mm  **CALPEX -Anschlussstück (Pressverbindung)**  Aus Messing mit Aussengewinde passend für  Stück PEX 25 mm  Stück PEX 32 mm  Stück PEX 40 mm  Stück PEX 50 mm  Stück PEX 63 mm  Stück PEX 75 mm  Stück PEX 90 mm  Stück PEX 110 mm  Stück PEX 125 mm  Stück PEX 140 mm  **CALPEX -Anschlussstück (Pressverbindung)**  Mit Anschweissende aus Stahl St 37.0 passend für  Stück PEX 25 mm  Stück PEX 32 mm  Stück PEX 40 mm  Stück PEX 50 mm  Stück PEX 63 mm  Stück PEX 75 mm  Stück PEX 90 mm  Stück PEX 110 mm  Stück PEX 125 mm  Stück PEX 140 mm  Stück PEX 160 mm    **CALPEX -Kupplung (Schraubverbindung)**  Aus Messing zur Verbindung von zwei CALPEX Fernwärmeleitungen (ohne Dämmmaterial) passend für  Stück PEX 25 mm auf 25 mm  Stück PEX 32 mm auf 25 mm  Stück PEX 32 mm auf 32 mm  Stück PEX 40 mm auf 32 mm  Stück PEX 40 mm auf 40 mm  Stück PEX 50 mm auf 40 mm  Stück PEX 50 mm auf 50 mm  Stück PEX 63 mm auf 50 mm  Stück PEX 63 mm auf 63 mm  Stück PEX 75 mm auf 63 mm  Stück PEX 75 mm auf 75 mm  Stück PEX 90 mm auf 75 mm  Stück PEX 90 mm auf 90 mm  Stück PEX 110 mm auf 90 mm  Stück PEX 110 mm auf 110 mm  **CALPEX -Kupplung (Pressverbindung)**  Aus Messing / Stahl\* zur Verbindung von zwei  CALPEX Fernwärmeleitungen (ohne Dämmaterial)  passend für  Stück PEX 25 mm auf PEX 25 mm  Stück PEX 32 mm auf PEX 25 mm  Stück PEX 32 mm auf PEX 32 mm  Stück PEX 40 mm auf PEX 32 mm  Stück PEX 40 mm auf PEX 40 mm  Stück PEX 50 mm auf PEX 40 mm  Stück PEX 50 mm auf PEX 50 mm  Stück PEX 63 mm auf PEX 50 mm  Stück PEX 63 mm auf PEX 63 mm  Stück PEX 75 mm auf PEX 63 mm  Stück PEX 75 mm auf PEX 75 mm  Stück PEX 90 mm auf PEX 75 mm  Stück PEX 90 mm auf PEX 90 mm  Stück PEX 110 mm auf PEX 90 mm  Stück PEX 110 mm auf PEX 110 mm  Stück PEX 125 mm auf PEX 110 mm\*  Stück PEX 125 mm auf PEX 125 mm  Stück PEX 140 mm auf PEX 125 mm\*  Stück PEX 140 mm auf PEX 140 mm  Stück PEX 160 mm auf PEX 125 mm\*  Stück PEX 160 mm auf PEX 160 mm  **CALPEX -Winkelstück 90° (Pressverbindung)**  Aus Messing bzw. Stahl zur Verbindung von zwei  CALPEX Fernwärmeleitungen (ohne Dämmaterial)  passend für  Stück PEX 25 mm**\***  Stück PEX 32 mm**\***  Stück PEX 40 mm**\***  Stück PEX 50 mm**\***  Stück PEX 63 mm**\***  Stück PEX 75 mm**\***  Stück PEX 90 mm**\***  Stück PEX 110 mm**\***  Stück PEX 125 mm**\*** (aus Stahl, geschweisst)  Stück PEX 160 mm (aus Stahl, geschweisst)  ***\*Nachisolation mit CALPEX-L oder Big-L –Schalen***  **CALPEX -Kupplung (Schweissverbindung)**  Elektroschweissmuffe zur Verbindung von zwei CALPEX Fernwärmeleitungen (ohne Dämmaterial) passend für  Stück PEX 50 mm  Stück PEX 63 mm  Stück PEX 75 mm  Stück PEX 90 mm  Stück PEX 110 mm  Stück PEX 125 mm  Stück PEX 160 mm  **CALPEX -Winkelstück 90° (Schweissverbindung)**  Elektroschweissmuffe zur Verbindung von zwei CALPEX Fernwärmeleitungen (ohne Dämmaterial) passend für  Stück PEX 75 mm\*  Stück PEX 90 mm\*  Stück PEX 110 mm\*  Stück PEX 125 mm\*  ***\*Nachisolation mit CALPEX Big-L –Schalen***  **CALPEX - Schrumpf-Endkappe für Feuchträume**  Wärmeschrumpfend, als Abschluss bei Hauseinführungen, bestehend aus:  Molekularvernetztes und modifiziertes Polyolefin, beschichtet mit Dichtungskleber. (Temperaturbeständig bis 125 °C) Inkl. Temperaturmessstreifen und Schleifband  **Schrumpf-Endkappe für CALPEX -UNO**  passend für:  Stück CALPEX 25/76  Stück CALPEX 25/91 PLUS  Stück CALPEX 32/76  Stück CALPEX 32/91 PLUS  Stück CALPEX 40/91  Stück CALPEX 40/111 PLUS  Stück CALPEX 50/111  Stück CALPEX 50/126 PLUS  Stück CALPEX 63/126  Stück CALPEX 63/142 PLUS  Stück CALPEX 75/142  Stück CALPEX 75/162 PLUS  Stück CALPEX 90/162  Stück CALPEX 90/182 PLUS  Stück CALPEX 110/162  Stück CALPEX 110/182  Stück CALPEX 125/182  Stück CALPEX 125/202 PLUS  Stück CALPEX 140/202  Stück CALPEX 160/250  **Schrumpf-Endkappe für CALPEX -DUO**  Stück CALPEX 2x 25/91 DN 20  Stück CALPEX 2x 25/111 PLUS DN 25  Stück CALPEX 2x 32/111 DN 25  Stück CALPEX 2x 32/126 PLUS DN 32  Stück CALPEX 2x 40/126 DN 32  Stück CALPEX 2x 40/142 PLUS DN 40  Stück CALPEX 2x 50/162 DN 40  Stück CALPEX 2x 50/182 PLUS DN 50  Stück CALPEX 2x 63/182 DN 50  Stück CALPEX 2x 63/202 PLUS DN 50  **Schrumpf-Endkappe für CALPEX -QUADRIGA**  Stück CALPEX H 25+25/S 28+22/142  Stück CALPEX H 32+32/S 28+22/142  Stück CALPEX H 32+32/S 32+22/142  Stück CALPEX H 40+40/S 40+28/162  **CALPEX -Endkappe für Trockenräume**  Als Abschluss bei Hauseinrichtungen, bestehend aus: Aufsteckkappe aus PE-LD  **Endkappe für CALPEX -UNO**  Stück CALPEX 25/76  Stück CALPEX 25/91 PLUS  Stück CALPEX 32/76  Stück CALPEX 32/91 PLUS  Stück CALPEX 40/91  Stück CALPEX 40/111 PLUS  Stück CALPEX 50/111  Stück CALPEX 50/126 PLUS  Stück CALPEX 63/126  Stück CALPEX 63/142 PLUS  Stück CALPEX 75/142  Stück CALPEX 75/162 PLUS  Stück CALPEX 90/162  Stück CALPEX 90/182 PLUS  Stück CALPEX 110/162  Stück CALPEX 110/182 PLUS  Stück CALPEX 125/182  Stück CALPEX 125/202 PLUS  Stück CALPEX 140/202  **Endkappe für CALPEX -DUO**  Stück CALPEX 2x 25/91  Stück CALPEX 2x 25/111 PLUS  Stück CALPEX 2x 32/111  Stück CALPEX 2x 32/126 PLUS  Stück CALPEX 2x 40/126  Stück CALPEX 2x 40/142 PLUS  Stück CALPEX 2x 50/162  Stück CALPEX 2x 50/182 PLUS  Stück CALPEX 2x 63/182  Stück CALPEX 2x 63/202 PLUS  Stück CALPEX 2x 75/202 PLUS  **Endkappe für CALPEX -QUADRIGA**  Stück CALPEX H 25+25/S 28+22/142  Stück CALPEX H 32+32/S 28+22/142  Stück CALPEX H 32+32/S 32+22/142  Stück CALPEX H 40+40/S 40+28/162  **CALPEX -Dichtungsring**  Bestehend aus einem speziell profiliertem Neopren-Ring  passend für  Stück Aussenrohr 76 mm  Stück Aussenrohr 91 mm  Stück Aussenrohr 111 mm  Stück Aussenrohr 126 mm  Stück Aussenrohr 142 mm  Stück Aussenrohr 162 mm  Stück Aussenrohr 182 mm  Stück Aussenrohr 202 mm  Stück Aussenrohr 250 mm |  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | **Mauerdurchführung-Dichtring** für CALPEX-Fernwärmeleitung in Gebäuden oder Schächten, dicht  gegen drückendes Wasser < 0,5bar, Dichtungseinsatz  Typ A (zentrierend) und Typ C40 (dichtend) für Kernbohrung oder Zementfutterrohre. Das Futterrohr ist bauseits zu stellen und einzubauen.  Stück für CALPEX Aussenrohr ∅ 76 mm  Kernbohrung ∅ 150 mm  Stück für CALPEX Aussenrohr ∅ 91 mm  Kernbohrung ∅ 150 mm  Stück für CALPEX Aussenrohr ∅ 111 mm  Kernbohrung ∅ 200 mm  Stück für CALPEX Aussenrohr ∅ 126 mm  Kernbohrung ∅ 200 mm  Stück für CALPEX Aussenrohr ∅ 142 mm  Kernbohrung ∅ 200 mm  Stück für CALPEX Aussenrohr ∅ 162 mm  Kernbohrung ∅ 250 mm  Stück für CALPEX Aussenrohr ∅ 182 mm  Kernbohrung ∅ 250 mm  Stück für CALPEX Aussenrohr ∅ 202 mm  Kernbohrung ∅ 300 mm  Stück für CALPEX Aussenrohr ∅ 250 mm  Kernbohrung ∅ 350 mm  **CALPEX -Trassenwarnband**  mit Aufdruck „Achtung Fernwärmeleitung“  m Warnband  **CALPEX -UNO T-Stück**  Für PEX-Rohre (ohne Dämmaterial) bis zu mehrstufigen Reduzierungen passend für |  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | **CALPEX -UNO T-Stück (Schraubverbindung)**  Stück PEX 22-22-22 mm  Stück PEX 25-25-25 mm  Stück PEX 28-28-28 mm  Stück PEX 32-32-32 mm  Stück PEX 32-28-32 mm  Stück PEX 32-25-32 mm  Stück PEX 32-22-32 mm  Stück PEX 32-28-28 mm  Stück PEX 32-25-25 mm  Stück PEX 40-40-40 mm  Stück PEX 40-32-40 mm  Stück PEX 40-28-40 mm  Stück PEX 40-25-40 mm  Stück PEX 40-22-40 mm  Stück PEX 40-32-32 mm  Stück PEX 40-28-32 mm  Stück PEX 40-25-32 mm  Stück PEX 40-22-32 mm  Stück PEX 50-50-50 mm  Stück PEX 50-40-50 mm  Stück PEX 50-32-50 mm  Stück PEX 50-28-50 mm  Stück PEX 50-25-50 mm  Stück PEX 50-22-50 mm  Stück PEX 50-40-40 mm  Stück PEX 50-32-40 mm  Stück PEX 50-28-40 mm  Stück PEX 50-25-40 mm  Stück PEX 50-22-40 mm  Stück PEX 63-63-63 mm  Stück PEX 63-50-63 mm  Stück PEX 63-40-63 mm  Stück PEX 63-32-63 mm  Stück PEX 63-28-63 mm  Stück PEX 63-25-63 mm  Stück PEX 63-22-63 mm  Stück PEX 63-50-50 mm  Stück PEX 63-40-50 mm  Stück PEX 63-32-50 mm  Stück PEX 63-28-50 mm  Stück PEX 63-25-50 mm  Stück PEX 63-22-50 mm  Stück PEX 75-75-75 mm  Stück PEX 75-63-75 mm  Stück PEX 75-50-75 mm  Stück PEX 75-40-75 mm  Stück PEX 75-32-75 mm  Stück PEX 75-28-75 mm  Stück PEX 75-25-75 mm  Stück PEX 75-22-75 mm  Stück PEX 75-63-63 mm  Stück PEX 75-50-63 mm  Stück PEX 75-40-63 mm  Stück PEX 75-32-63 mm  Stück PEX 75-28-63 mm  Stück PEX 75-25-63 mm  Stück PEX 75-22-63 mm  Stück PEX 90-90-90 mm  Stück PEX 90-75-90 mm  Stück PEX 90-63-90 mm  Stück PEX 90-50-90 mm  Stück PEX 90-40-90 mm  Stück PEX 90-32-90 mm  Stück PEX 90-28-90 mm  Stück PEX 90-25-90 mm  Stück PEX 90-22-90 mm  Stück PEX 90-75-75 mm  Stück PEX 90-63-75 mm  Stück PEX 90-50-75 mm  Stück PEX 90-40-75 mm  Stück PEX 90-32-75 mm  Stück PEX 90-28-75 mm  Stück PEX 90-25-75 mm  Stück PEX 110-110-110 mm  Stück PEX 110-90-110 mm  Stück PEX 110-75-110 mm  Stück PEX 110-63-110 mm  Stück PEX 110-50-110 mm  Stück PEX 110-40-110 mm  Stück PEX 110-32-110 mm  Stück PEX 110-28-110 mm  Stück PEX 110-25-110 mm  Stück PEX 110-22-110 mm  Stück PEX 110-90-90 mm  Stück PEX 110-75-90 mm  Stück PEX 110-63-90 mm  Stück PEX 110-50-90 mm  Stück PEX 110-40-90 mm  Stück PEX 110-32-90 mm  Stück PEX 110-28-90 mm  Stück PEX 110-25-90 mm  Stück PEX 110-22-90 mm  **CALPEX -UNO T-Stück (Pressverbindung)**  Stück PEX 22-22-22 mm  Stück PEX 25-25-25 mm  Stück PEX 28-28-28 mm  Stück PEX 32-32-32 mm  Stück PEX 32-28-32 mm  Stück PEX 32-25-32 mm  Stück PEX 32-22-32 mm  Stück PEX 32-28-28 mm  Stück PEX 32-25-25 mm  Stück PEX 40-40-40 mm  Stück PEX 40-32-40 mm  Stück PEX 40-28-40 mm  Stück PEX 40-25-40 mm  Stück PEX 40-22-40 mm  Stück PEX 40-32-32 mm  Stück PEX 40-28-32 mm  Stück PEX 40-25-32 mm  Stück PEX 50-50-50 mm  Stück PEX 50-40-50 mm  Stück PEX 50-32-50 mm  Stück PEX 50-28-50 mm  Stück PEX 50-25-50 mm  Stück PEX 50-22-50 mm  Stück PEX 50-40-40 mm  Stück PEX 50-32-40 mm  Stück PEX 50-28-40 mm  Stück PEX 50-25-40 mm  Stück PEX 50-22-40 mm  Stück PEX 63-63-63 mm  Stück PEX 63-50-63 mm  Stück PEX 63-40-63 mm  Stück PEX 63-32-63 mm  Stück PEX 63-28-63 mm  Stück PEX 63-25-63 mm  Stück PEX 63-22-63 mm  Stück PEX 63-50-50 mm  Stück PEX 63-40-50 mm  Stück PEX 63-32-50 mm  Stück PEX 63-28-50 mm  Stück PEX 63-25-50 mm  Stück PEX 63-22-50 mm  Stück PEX 75-75-75 mm  Stück PEX 75-63-75 mm  Stück PEX 75-50-75 mm  Stück PEX 75-40-75 mm  Stück PEX 75-32-75 mm  Stück PEX 75-28-75 mm  Stück PEX 75-25-75 mm  Stück PEX 75-22-75 mm  Stück PEX 75-63-63 mm  Stück PEX 75-50-63 mm  Stück PEX 75-40-63 mm  Stück PEX 75-32-63 mm  Stück PEX 75-28-63 mm  Stück PEX 75-25-63 mm  Stück PEX 75-22-63 mm  Stück PEX 90-90-90 mm  Stück PEX 90-75-90 mm  Stück PEX 90-63-90 mm  Stück PEX 90-50-90 mm  Stück PEX 90-40-90 mm  Stück PEX 90-32-90 mm  Stück PEX 90-28-90 mm  Stück PEX 90-25-90 mm  Stück PEX 90-22-90 mm  Stück PEX 90-75-75 mm  Stück PEX 90-63-75 mm  Stück PEX 90-50-75 mm  Stück PEX 90-40-75 mm  Stück PEX 90-32-75 mm  Stück PEX 90-28-75 mm  Stück PEX 90-25-75 mm  Stück PEX 90-22-75 mm  Stück PEX 110-110-110 mm  Stück PEX 110-90-110 mm  Stück PEX 110-75-110 mm  Stück PEX 110-63-110 mm  Stück PEX 110-50-110 mm  Stück PEX 110-40-110 mm  Stück PEX 110-32-110 mm  Stück PEX 110-28-110 mm  Stück PEX 110-25-110 mm  Stück PEX 110-22-110 mm  Stück PEX 110-90-90 mm  Stück PEX 110-75-90 mm  Stück PEX 110-63-90 mm  Stück PEX 110-50-90 mm  Stück PEX 110-40-90 mm  Stück PEX 110-32-90 mm  Stück PEX 110-28-90 mm  Stück PEX 110-25-90 mm  Stück PEX 110-22-90 mm  Stück PEX 125-125-125 mm  Stück PEX 125-110-125 mm  Stück PEX 125-90-125 mm  Stück PEX 125-75-125 mm  Stück PEX 125-63-125 mm  Stück PEX 125-50-125 mm  Stück PEX 125-40-125 mm  Stück PEX 125-32-125 mm  Stück PEX 125-25-125 mm  Stück PEX 140-140-140 mm\*  Stück PEX 140-125-140mm\*  Stück PEX 140-110-140mm\*  Stück PEX 140-90-140mm\*  Stück PEX 140-75-140mm\*  Stück PEX 140-63-140mm\*  Stück PEX 140-50-140mm\*  Stück PEX 140-40-140mm\*  Stück PEX 140-32-140mm\*  Stück PEX 140-25-140mm\*  Stück PEX 160-160-160 mm**\***  Stück PEX 160-125-160 mm**\***  Stück PEX 160-110-160 mm**\***  Stück PEX 160-90-160 mm**\***  Stück PEX 160-75-160 mm**\***  Stück PEX 160-63-160 mm**\***  Stück PEX 160-50-160 mm**\***  Stück PEX 160-40-160 mm**\***  Stück PEX 160-32-160 mm**\***  Stück PEX 160-25-160 mm**\***  **\* Die Dimensionen 140 / 160 mm werden**  **komplett vorisoliert geliefert**  **CALPEX -Hosenrohr**  Vorgedämmtes längswasserdichtes Verbindungselement zwischen zwei Einzelrohren und einem CALPEX-DUO-Rohr. CALPEX -DUO auf CALPEX -UNO Mediumrohr (PE-Xa) passend für  Stück 25+25/91 auf je 1 x 25/76  Stück 25+25/111 auf je 1 x 25/91 PLUS  Stück 32+32/111 auf je 1x 32/76  Stück 32+32/126 auf je 1 x 32/91 PLUS  Stück 40+40/126 auf je 1 x 40/91  Stück 40+40/142 auf je 1 x 40/111 PLUS  Stück 50+50/162 auf je 1 x 50/111  Stück 50+50/182 auf je 1 x 50/126 PLUS  Stück 63+63/182 auf je 1 x 63/126  Stück 63+63/202 auf je 1 x 63/142 PLUS  Stück 75+75/202 auf je 1 x 75/142 PLUS  **Hosenrohr CALPEX -KMR**  Kunststoffmantelrohr auf CALPEX -DUO  Mediumrohr Stahl St 37.0  passend für  Stück 2 x 26.9-110 auf 25+25/91 (Reduziermuffe)  Stück 2 x 33.7-110 auf 32+32/111  Stück 2 x 42.4-125 auf 40+40/126  Stück 2 x 48.3-125 auf 50+50/162  Stück 2 x 60.3-140 auf 63+63/182  **Mietbares Werkzeug für Pressverbinder**  Dimensionen: ø 22 – 40 mm (Heizung / Sanitär)  Werkzeug für die Dimensionen ø 22 – 40, bestehend aus: Werkzeugkoffer, Aufweitwerkzeug und Verpresswerkzeug    1 Set  **Mietbares Werkzeug-Set für Pressverbinder**  Dimensionen: ø 50 – 110 mm  Set bestehend aus: 2 Werkzeugkoffern  1 Werkzeugkoffer mit Aufweitwerkzeug ø 50 - 110  1 Werkzeugkoffer mit Verpresswerkzeug ø 50 - 110  beide Werkzeugkoffer sind notwendig  1 Set  **Mietbares Werkzeug-Set für Pressverbinder**  Dimensionen: ø 125 – 160 mm  Set bestehend aus: 2 Werkzeugkoffern  1 Werkzeugkoffer mit Aufweitwerkzeug ø 125 und 150  1 Werkzeugkoffer mit Aufweitwerkzeug ø 140  1 Werkzeugkoffer mit Verpresswerkzeug ø 125 und 150  beide Werkzeugkoffer sind notwendig  1 Set  **Sanitär**  **CALPEX -Fernwärmeleitung Sanitär Standard**  Verbundsystem gemäss EN 15632 -1 /-2 geeignet bis:  max. 95°C (gleitend)  max. 80°C Dauerbetriebstemperatur max. 10 bar Betriebsdruck  bestehend aus: Mediumrohr aus vernetztem Polyethylen (PE-Xa) mit Sauerstoff-Diffusionssperre (EVOH), Dämmung aus kontinuierlich hergestelltem FCKW-freiem, CO2 getriebenen flexiblen Polyurethan-Hochdruckschaum (längswasserdicht), PE-Folie und einem sinusförmig gewellten, nahtlos aufextrudierten, Polyethylen (LLD-PE) Außenmantel inklusive Werksprüfung. Lieferung auf Trommeln oder in Ringen.  **Einzelrohrleitung CALPEX -UNO**  Lfd. m CALPEX 22/76 DN 16  Lfd. m CALPEX 28/76 DN 20  Lfd. m CALPEX 32/76 DN 25  Lfd. m CALPEX 40/91 DN 32  Lfd. m CALPEX 50/111 DN 40  Lfd. m CALPEX 63/126 DN 50  **Duorohrleitung CALPEX -DUO**  Lfd. m CALPEX 28+22/91 DN 20+16  Lfd. m CALPEX 32+22/111 DN 25+16  Lfd. m CALPEX 40+28/126 DN 32+20  Lfd. m CALPEX 50+32/126 DN 40+25  **CALPEX-Fernwärmeleitung Sanitär mit Heizbandkanal**  für Warmwasserbegleitung oder Frostschutz  Verbundsystem gemäss EN 15632 -1 /-2 geeignet bis:  max. 95°C (gleitend)  max. 80°C Dauerbetriebstemperatur max. 10 bar Betriebsdruck  bestehend aus Mediumrohr aus vernetztem Polyethylen (PE-Xa) mit Sauerstoff-Diffusionssperre (EVOH), eingeschäumten Heizbandkanal, Dämmung aus kontinuierlich hergestelltem FCKW-Freien, CO2 getriebenem flexiblen Polyurethan-Hochdruckschaum (längswasserdicht), PE-Folie und einem sinusförmig gewellten, nahtlos aufextrudierten Polyethylen (LLD-PE) Aussenmantel inklusive Werksprüfung.  Lieferung auf Trommeln oder Ringen.  **Einzelrohrleitung CALPEX -UNO mit Heizbandkabel**  Lfd. m CALPEX 32/111 DN 25  Lfd. m CALPEX 40/126 DN 32  Lfd. m CALPEX 50/126 DN 40  **CALPEX -Hauseinführungsbogen 90°**  Schenkellänge 1,1 x 1,6 m längswasserdicht  Mediumrohr aus vernetztem Polyethylen (PE-Xa) mit Sauerstoff-Diffusionssperre (EVOH), Dämmung aus 100% FCKW-freiem CO2 getriebenem Polyurethan Hochdruckschaum, PE-Folie und Schutzmantel aus PE-HD.  **Bogen CALPEX -UNO**  Stück CALPEX 22/76 DN 16  Stück CALPEX 28/76 DN 20  Stück CALPEX 32/76 DN 25  Stück CALPEX 40/91 DN 32  Stück CALPEX 50/111 DN 40  Stück CALPEX 63/126 DN 50 |  |  |
|  |  | **Bogen CALPEX -Duo**  Stück CALPEX 28+22/91 DN 20+16  Stück CALPEX 32+22/111 DN 25+16  Stück CALPEX 40+28/126 DN 32+20  Stück CALPEX 50+126 DN 40+25  **CALPEX -Anschlussstück**  Zur Verbindung mit weiterführenden Leitungen  **PEX-Anschlussstück (Schraubenverbindung)**  Mit Aussengewinde  passend für  Stück PEX 22 mm  Stück PEX 28 mm  Stück PEX 32 mm  Stück PEX 40 mm  Stück PEX 50 mm  Stück PEX 63 mm  **PEX-Anschlussstück (Schraubenverbindung)**  Mit Anschweissende aus Stahl St 37.0  passend für  Stück PEX 22 mm  Stück PEX 28 mm  **PEX-Anschlussstück (Pressverbindung)**  Mit Aussengewinde passend für  Stück PEX 22 mm  Stück PEX 28 mm  Stück PEX 32 mm  Stück PEX 40 mm  Stück PEX 50 mm  Stück PEX 63 mm  **PEX-Anschlussstück (Pressverbindung)**  Mit Anschweissende aus Stahl St 37.0  passend für  Stück PEX 22mm  Stück PEX 28 mm  **CALPEX -Kupplung**  Zur Verbindung von zwei CALPEX Fernwärmeleitungen (ohne Dämmaterial) passend für  **CALPEX -Kupplung (Schraubverbindung)**  Stück PEX 22 mm auf PEX 22 mm  Stück PEX 28 mm auf PEX 28 mm  Stück PEX 32 mm auf PEX 28 mm  Stück PEX 32 mm auf PEX 32 mm  Stück PEX 40 mm auf PEX 32 mm  Stück PEX 40 mm auf PEX 40 mm  Stück PEX 50 mm auf PEX 40 mm  Stück PEX 50 mm auf PEX 50 mm  Stück PEX 63 mm auf PEX 50 mm  Stück PEX 63 mm auf PEX 63 mm  **CALPEX -Kupplung (Pressverbindung)**  Stück PEX 22 mm auf PEX 22 mm  Stück PEX 28 mm auf PEX 28 mm  Stück PEX 32 mm auf PEX 28 mm  Stück PEX 32 mm auf PEX 32 mm  Stück PEX 40 mm auf PEX 32 mm  Stück PEX 40 mm auf PEX 40 mm  Stück PEX 50 mm auf PEX 40 mm  Stück PEX 50 mm auf PEX 50 mm  Stück PEX 63 mm auf PEX 50 mm  Stück PEX 63 mm auf PEX 63 mm  **CALPEX -Winkelstück 90° (Pressverbindung)**  Aus Messing bzw. Stahl zur Verbindung von zwei  CALPEX Fernwärmeleitungen (ohne Dämmaterial) passend für  Stück PEX 22 mm**\***  Stück PEX 28 mm**\***  Stück PEX 32 mm**\***  Stück PEX 40 mm**\***  Stück PEX 50 mm**\***  Stück PEX 63 mm**\***  ***\*Nachisolation mit CALPEX-L -Schalen***  **CALPEX - Schrumpf-Endkappe für Feuchträume**  Wärmeschrumpfend, als Abschluss bei Hauseinrichtungen bestehend aus:  Molekularvernetztem und modifiziertem Polyolefin, beschichtet mit bis zu 125° C temperaturbeständigem Dichtungskleber. Inklusive Temperaturmessstreifen und Schleifband  **Schrumpf-Endkappe für CALPEX -UNO**  passend für  Stück CALPEX 22/76  Stück CALPEX 28/76  Stück CALPEX 32/76  Stück CALPEX 32/111  Stück CALPEX 40/91  Stück CALPEX 40/126  Stück CALPEX 50/111  Stück CALPEX 50/126  Stück CALPEX 63/126  **Schrumpf-Endkappe für CALPEX -DUO**  passend für  Stück CALPEX 28+22/91  Stück CALPEX 32+22/111  Stück CALPEX 40+28/126  Stück CALPEX 50+32/126  **CALPEX - Endkappe für Trockenräume**  Als Abschluss bei Hauseinführungen  Bestehend aus: Aufsteckkappe aus PE-LD  **Endkappe für CALPEX -UNO**  passend für  Stück CALPEX 22/76  Stück CALPEX 28/76  Stück CALPEX 32/76  Stück CALPEX 32/111  Stück CALPEX 40/91  Stück CALPEX 40/126  Stück CALPEX 50/111  Stück CALPEX 50/126  Stück CALPEX 63/126  **Endkappe für CALPEX -DUO**  passend für  Stück CALPEX 28+22/91  Stück CALPEX 32+22/111  Stück CALPEX 40+28/126  Stück CALPEX 50+32/126  **CALPEX -Dichtungsring**  Bestehend aus einem speziell profiliertem Neopren-Ring passend für  Stück Aussenrohr 76 mm  Stück Aussenrohr 91 mm  Stück Aussenrohr 111 mm  Stück Aussenrohr 126 mm  **Mauerdurchführung-Dichtring** für CALPEX-Fernwärmeleitung in Gebäuden oder Schächten, dicht gegen drückendes Wasser < 0,5bar, erhältlich als Dichtungseinsatz Typ A (zentrierend) und Typ C40 (dichtend) für Kernbohrung oder Zementfutterrohre. Das Futterrohr ist bauseits zu stellen und einzubauen.  Stück für CALPEX Aussenrohr ∅ 76 mm  Kernbohrung ∅ 150 mm  Stück für CALPEX Aussenrohr ∅ 91 mm  Kernbohrung ∅ 150 mm  Stück für CALPEX Aussenrohr ∅ 111 mm  Kernbohrung ∅ 200 mm  Stück für CALPEX Aussenrohr ∅ 126 mm  Kernbohrung ∅ 200 mm  **CALPEX -Trassenwarnband**  Mit Aufdruck „Achtung Fernwärmeleitung“  M Warnband  **Mietbares Werkzeug für Pressverbinder**  Dimensionen: ø22 – 40 mm  Werkzeug für die Dimensionen ø 22 – 40 mm  bestehend aus: Werkzeugkoffer, Aufweitwerkzeug und Verpresswerkzeug    1 Set  **Mietbares Werkzeug-Set für Pressverbinder**  Dimensionen: ø 50 – 110 mm  Set bestehend aus: 2 Werkzeugkoffern  1 Werkzeugkoffer mit Aufweitwerkzeug ø 50 – 100 mm  1 Werkzeugkoffer mit Verpresswerkzeug ø 50 – 100 mm  beide Werkzeugkoffer sind notwendig  1 Set  **CALPEX -Verbindungsmuffen-Set**  Typ CALPEX-CALPEX  Für Rohre 6 und 10 bar, mit PE-Schaumstoff, bestehend aus: einem PE-HD Muffenrohr (bei Reduziermuffen einseitig reduziert), zwei PE-Schrumpfschläuchen, PE-Schaumstoff und einem Schleifband.  Verbindungsmuffen-Set CPX-CPX für CALPEX -UNO mit PE Schaumstoff passend für  Stück Aussenrohr 76 mm auf 76 mm  Stück Aussenrohr 91 mm auf 91 mm  Stück Aussenrohr 91 mm auf 76 mm  Stück Aussenrohr 111 mm auf 111 mm  Stück Aussenrohr 111 mm auf 91 mm  Stück Aussenrohr 126 mm auf 126 mm  Stück Aussenrohr 126 mm auf 111 mm  Stück Aussenrohr 142 mm auf 142 mm  Stück Aussenrohr 142 mm auf 126 mm  Stück Aussenrohr 162 mm auf 162 mm  Stück Aussenrohr 162 mm auf 142 mm  Stück Aussenrohr 182 mm auf 182 mm  Stück Aussenrohr 182 mm auf 162 mm  **Verbindungsmuffen-Set CPX-CPX** für CALPEX -DUO mit PE-Schaumstoff passend für  Stück Aussenrohr 91 mm auf 91 mm  Stück Aussenrohr 111 mm auf 111 mm  Stück Aussenrohr 111 mm auf 91 mm  Stück Aussenrohr 126 mm auf 126 mm  Stück Aussenrohr 126 mm auf 111 mm  Stück Aussenrohr 142 mm auf 142 mm  Stück Aussenrohr 142 mm auf 126 mm  Stück Aussenrohr 162 mm auf 162 mm  Stück Aussenrohr 162 mm auf 142 mm  Stück Aussenrohr 182 mm auf 182 mm  Stück Aussenrohr 182 mm auf 162 mm  **CALPEX -Verbindungsmuffen-Set**  Typ CALPEX -Kunststoffmantelrohr (KMR)  Für Rohre 6 und 10 bar, mit PE-Schaumstoff,  bestehend aus:  einem PE-HD Muffenrohr (bei Reduziermuffen einseitig reduziert), 2 PE-Schrumpfschläuchen, PE-Schaumstoff und einem Schleifband.  **Verbindungsmuffen-Set CPX-KMR**  für Einzelrohr mit PE–Schaumstoff passend für  Stück Aussenrohr 91 mm auf 76 mm  Stück Aussenrohr 76 mm auf 90 mm  Stück Aussenrohr 76mm auf 110 mm  Stück Aussenrohr 76 mm auf 125 mm  Stück Aussenrohr 91 mm auf 90 mm  Stück Aussenrohr 91 mm auf 110 mm  Stück Aussenrohr 91 mm auf 125 mm  Stück Aussenrohr 91 mm auf 140 mm  Stück Aussenrohr 111 mm auf 90 mm  Stück Aussenrohr 111 mm auf 110 mm  Stück Aussenrohr 111 mm auf 125 mm  Stück Aussenrohr 111 mm auf 140 mm  Stück Aussenrohr 126 mm auf 110 mm  Stück Aussenrohr 126 mm auf 125 mm  Stück Aussenrohr 126 mm auf 140 mm  Stück Aussenrohr 126 mm auf 160 mm  Stück Aussenrohr 142 mm auf 125 mm  Stück Aussenrohr 142 mm auf 140 mm  Stück Aussenrohr 142 mm auf 160 mm  Stück Aussenrohr 142 mm auf 180 mm  Stück Aussenrohr 162 mm auf 140 mm  Stück Aussenrohr 162 mm auf 160 mm  Stück Aussenrohr 162 mm auf 180 mm  Stück Aussenrohr 162 mm auf 200 mm  Stück Aussenrohr 162 mm auf 225 mm  Stück Aussenrohr 162 mm auf 250 mm  Stück Aussenrohr 182 mm auf 140 mm  Stück Aussenrohr 182 mm auf 160 mm  Stück Aussenrohr 182 mm auf 180 mm  Stück Aussenrohr 182 mm auf 200 mm  Stück Aussenrohr 182 mm auf 225 mm  Stück Aussenrohr 182 mm auf 250 mm  **Verbindungsmuffen-Set CPX-KMR** für Duorohr mit PE-Schaumstoff passend für    Stück Aussenrohr 91 mm auf 90 mm  Stück Aussenrohr 111 mm auf 110 mm  Stück Aussenrohr 126 mm auf 125 mm  Stück Aussenrohr 142 mm auf 140 mm  Stück Aussenrohr 162 mm auf 160 mm  Stück Aussenrohr 182 mm auf 180 mm  **CALPEX -Verbindungsmuffen**  Dämmaterial: PUR Schaumpackung  **CALPEX -Verbindungsmuffen-Set**  Typ CALPEX -CALPEX  Für Rohre 6 und 10 bar, mit Schaumpackung aus Poly-urethanschaum, bestehend aus: einem PE-HD Muffenrohr (bei Reduziermuffen einseitig reduziert), zwei PE-Schrumpfschläuchen, Schaumpackung und einem Schleifband.  **Verbindungsmuffen-Set CPX-CPX**  für CALPEX -UNO mit PUR-Schaumpackung  passend für  Stück Aussenrohr 76 mm auf 76 mm  Stück Aussenrohr 91 mm auf 91 mm  Stück Aussenrohr 91 mm auf 76 mm  Stück Aussenrohr 111 mm auf 111 mm  Stück Aussenrohr 111 mm auf 91 mm  Stück Aussenrohr 126 mm auf 126 mm  Stück Aussenrohr 126 mm auf 111 mm  Stück Aussenrohr 142 mm auf 142mm  Stück Aussenrohr 142 mm auf 126 mm  Stück Aussenrohr 162 mm auf 162 mm  Stück Aussenrohr 162 mm auf 142 mm  Stück Aussenrohr 182 mm auf 182 mm  Stück Aussenrohr 182 mm auf 162 mm  Stück Aussenrohr 202 mm auf 202 mm  Stück Aussenrohr 202 mm auf 182 mm  Stück Aussenrohr 250 mm auf 250 mm  Stück Aussenrohr 250 mm auf 182 mm  **Verbindungsmuffen-Set CPX-CPX**  für CALPEX -Duo mit PUR-Schaumpackung  passend für  Stück Aussenrohr 91 mm auf 91 mm  Stück Aussenrohr 111 mm auf 111 mm  Stück Aussenrohr 111 mm auf 91 mm  Stück Aussenrohr 126 mm auf 126 mm  Stück Aussenrohr 126 mm auf 111 mm  Stück Aussenrohr 142 mm auf 142 mm  Stück Aussenrohr 142 mm auf 126 mm  Stück Aussenrohr 162 mm auf 162 mm  Stück Aussenrohr 162 mm auf 142 mm  Stück Aussenrohr 182 mm auf 182 mm  Stück Aussenrohr 182 mm auf 162 mm  **CALPEX -Verbindungsmuffen-Set**  Typ CALPEX -Kunststoffmantelrohr (KMR)  Für Rohre 6 und 10 bar, mit Schaumpackung, bestehend aus: einem PE- HD Muffenrohr (bei Reduziermuffen einseitig reduziert), zwei PE-Schrumpfschläuchen, Schaumpackung und einem Schleifband.  **Verbindungsmuffen-Set CPX-KMR** für Einzelrohr mit PUR-Schaumpackung passend für  Stück Aussenrohr 76 mm auf 90 mm  Stück Aussenrohr 76 mm auf 110 mm  Stück Aussenrohr 76 mm auf 125 mm  Stück Aussenrohr 91 mm auf 90 mm  Stück Aussenrohr 91 mm auf 110 mm  Stück Aussenrohr 91 mm auf 125 mm  Stück Aussenrohr 91 mm auf 140 mm  Stück Aussenrohr 111 mm auf 90 mm  Stück Aussenrohr 111 mm auf 110 mm  Stück Aussenrohr 111 mm auf 125 mm  Stück Aussenrohr 111 mm auf 140 mm  Stück Aussenrohr 126 mm auf 110 mm  Stück Aussenrohr 126 mm auf 125 mm  Stück Aussenrohr 126 mm auf 140 mm  Stück Aussenrohr 126 mm auf 160 mm  Stück Aussenrohr 142 mm auf 125 mm  Stück Aussenrohr 142 mm auf 140 mm  Stück Aussenrohr 142 mm auf 160 mm  Stück Aussenrohr 142 mm auf 180 mm  Stück Aussenrohr 162 mm auf 140 mm  Stück Aussenrohr 162 mm auf 160 mm  Stück Aussenrohr 162 mm auf 180 mm  Stück Aussenrohr 162 mm auf 200 mm  Stück Aussenrohr 162 mm auf 225 mm  Stück Aussenrohr 162 mm auf 250 mm  Stück Aussenrohr 182 mm auf 140 mm  Stück Aussenrohr 182 mm auf 160 mm  Stück Aussenrohr 182 mm auf 180 mm  Stück Aussenrohr 182 mm auf 200 mm  Stück Aussenrohr 182 mm auf 225 mm  Stück Aussenrohr 182 mm auf 250 mm  **Verbindungsmuffen-Set CPX-KMR** für CALPEX -DUO-Rohr mit PUR-Schaumpackung  passend für  Stück Aussenrohr 91 mm auf 90 mm  Stück Aussenrohr 111 mm auf 110 mm  Stück Aussenrohr 126 mm auf 125 mm  Stück Aussenrohr 142 mm auf 140 mm  Stück Aussenrohr 162 mm auf 160 mm  Stück Aussenrohr 182 mm auf 180 mm  **CALPEX -T-Schale (ø 76 mm - 126 mm)**  Set bestehend aus:  Zwei ABS-Halbschalen aus sehr widerstandsfähigem  Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS), inkl. Reduktionsringe für die entsprechenden Aussenrohrdurchmesser, Schnellkleber, Entlüftungsstopfen (3 Stk.), Schnellspannklammern (16 Stk.) und einer Packung Polyurethanschaum,  passend für:  Stück Aussenrohr 76-76-76 mm  Stück Aussenrohr 91-91-91 mm  Stück Aussenrohr 91-76-91 mm  Stück Aussenrohr 91-76-76 mm  Stück Aussenrohr 111-111-111 mm  Stück Aussenrohr 111-91-111 mm  Stück Aussenrohr 111-76-111 mm  Stück Aussenrohr 111-76-91 mm  Stück Aussenrohr 111-76-76 mm  Stück Aussenrohr 111-91-91 mm  Stück Aussenrohr 111-76-91 mm  Stück Aussenrohr 111-76-76 mm  Stück Aussenrohr 126-126-126 mm  Stück Aussenrohr 126-111-126 mm  Stück Aussenrohr 126-91-126 mm  Stück Aussenrohr 126-76-126 mm  Stück Aussenrohr 126-111-111 mm  Stück Aussenrohr 126-91-111 mm  Stück Aussenrohr 126-76-111 mm  Stück Aussenrohr 126-91-91 mm  Stück Aussenrohr 126-91-76 mm  Stück Aussenrohr 126-76-91 mm  Stück Aussenrohr 126-76-76 mm  ***Die CALPEX-Schalen sind frei reduzierbar von***  ***ø 76 mm – 126 mm*** |  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | **CALPEX -Big-T-Schale (ø 142 mm – 182 mm)**  Set bestehend aus:  Zwei ABS-Halbschalen aus sehr widerstandsfähigem  Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS), inkl. Reduktionsringe für die entsprechenden Aussenrohrdurchmesser, Schnellkleber, Entlüftungsstopfen (3 Stk.), Schnellspannklammern (27 Stk.) und einer Packung Polyurethanschaum,  passend für:  Stück Aussenrohr 142-142-142 mm  Stück Aussenrohr 142-126-142 mm  Stück Aussenrohr 142-111-142 mm  Stück Aussenrohr 142-91-142 mm  Stück Aussenrohr 142-76-142 mm  Stück Aussenrohr 142-126-126 mm  Stück Aussenrohr 142-111-126 mm  Stück Aussenrohr 142-91-126 mm  Stück Aussenrohr 142-76-126 mm  Stück Aussenrohr 162-162-162 mm  Stück Aussenrohr 162-142-162 mm  Stück Aussenrohr 162-126-162 mm  Stück Aussenrohr 162-111-162 mm  Stück Aussenrohr 162-91-162 mm  Stück Aussenrohr 162-76-162 mm  Stück Aussenrohr 162-142-142 mm  Stück Aussenrohr 162-126-142 mm  Stück Aussenrohr 162-111-142 mm  Stück Aussenrohr 162-91-142 mm  Stück Aussenrohr 162-76-142 mm  Stück Aussenrohr 182-182-182 mm  Stück Aussenrohr 182-162-182 mm  Stück Aussenrohr 182-142-182 mm  Stück Aussenrohr 182-126-182 mm  Stück Aussenrohr 182-111-182 mm  Stück Aussenrohr 182-91-182 mm  Stück Aussenrohr 182-182-162 mm  Stück Aussenrohr 182-162-162 mm  Stück Aussenrohr 182-142-162 mm  Stück Aussenrohr 182-126-162 mm  Stück Aussenrohr 182-111-162 mm  Stück Aussenrohr 182-91-162 mm  Stück Aussenrohr 182-182-142 mm  Stück Aussenrohr 182-162-142 mm  Stück Aussenrohr 182-142-142 mm  Stück Aussenrohr 182-126-142 mm  Stück Aussenrohr 182-111-142 mm  Stück Aussenrohr 182-91-142 mm  ***Die CALPEX -Big-Schalen sind frei reduzierbar von***  ***ø 76 mm – 182 mm***  **CALPEX -I-Schale (ø 76 mm - 126 mm)**  Set bestehend aus:  Zwei ABS-Halbschalen aus sehr widerstandsfähigem  Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS), inkl. Reduktionsringe für die entsprechenden Aussenrohrdurchmesser, Schnellkleber, Entlüftungsstopfen (3 Stk.), Schnellspannklammern (12 Stk.) und einer Packung Polyurethanschaum,  passend für:  Stück Aussenrohr 76-76 mm  Stück Aussenrohr 91-91 mm  Stück Aussenrohr 91-76 mm  Stück Aussenrohr 111-111 mm  Stück Aussenrohr 111-91 mm  Stück Aussenrohr 126-126 mm  Stück Aussenrohr 126-111 mm  ***Die CALPEX-Schalen sind frei reduzierbar von***  ***ø 76 mm – 126 mm***  **CALPEX -Big-I-Schale (ø 142 mm – 182 mm)**  Set bestehend aus:  Zwei ABS-Halbschalen aus sehr widerstandsfähigem  Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS), inkl. Reduktionsringe für die entsprechenden Aussenrohrdurchmesser, Schnellkleber, Entlüftungsstopfen (3 Stk.), Schnellspannklammern (22 Stk.) und einer Packung Polyurethanschaum,  passend für:  Stück Aussenrohr 142-126 mm  Stück Aussenrohr 142-142 mm  Stück Aussenrohr 162-162 mm  Stück Aussenrohr 162-142 mm  Stück Aussenrohr 182-182 mm  Stück Aussenrohr 182-162mm  ***Die CALPEX -Big-Schalen sind frei reduzierbar von***  ***ø 76 mm – 182 mm***  **CALPEX -L-Schale (ø 76 mm - 126 mm)**  Set bestehend aus:  Zwei ABS-Halbschalen aus sehr widerstandsfähigem  Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS), inkl. Reduktionsringe für die entsprechenden Aussenrohrdurchmesser, Schnellkleber, Entlüftungsstopfen (3 Stk.), Schnellspannklammern (12 Stk.) und einer Packung Polyurethanschaum,  passend für:  Stück Aussenrohr 76-76 mm  Stück Aussenrohr 91-91 mm  Stück Aussenrohr 111-111 mm  Stück Aussenrohr 126-126 mm  ***Die CALPEX -Schalen sind frei reduzierbar von***  ***ø 76 mm – 126 mm***  **CALPEX -Big-L-Schale (ø 142 mm – 182 mm)**  Set bestehend aus:  Zwei ABS-Halbschalen aus sehr widerstandsfähigem  Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS), inkl. Reduktionsringe für die entsprechenden Aussenrohrdurchmesser, Schnellkleber, Entlüftungsstopfen (3 Stk.), Schnellspannklammern (22 Stk.) und einer Packung Polyurethanschaum,  passend für:  Stück Aussenrohr 142-142 mm  Stück Aussenrohr 162-162 mm  Stück Aussenrohr 182-182 mm  ***Die CALPEX -Big-Schalen sind frei reduzierbar von***  ***ø 76 mm – 182 mm***    **CALPEX – Verteilerschacht**  Aus Polyethylen mit 8 Stück Rohranschlussstutzen für alle CALPEX-Dimensionen zum Einbau von T-Stücken, Kupplungen und Absperrventilen. Die Wärmedämmung der Schachtverrohrung hat bauseits zu erfolgen.  Abdichtungsset für Rohranschlussstutzen Verteilerschacht  Stück für CALPEX Aussenrohr ∅ 76 mm mit zusätzl. Zentrierring  Stück für CALPEX Aussenrohr ∅ 91 mm mit zusätzl. Zentrierring  Stück für CALPEX Aussenrohr ∅ 111 mm  Stück für CALPEX Aussenrohr ∅ 126 mm mit zusätzl. Zentrierring  Stück für CALPEX Aussenrohr ∅ 142 mm  Stück für CALPEX Aussenrohr ∅ 162 mm mit zusätzl. Zentrierring  Stück für CALPEX Aussenrohr ∅ 182 mm  **Transport der CALPEX Ringe:**  - max. Ringhöhe 2800 mm - max. Ringbreite 1200 mm - max. Ringlänge bis 1040 m je nach Dimension  - Ringgewicht 0,90–6,38 kg/m - Zubehör ist in Kartonagen verpackt  Wird zum Abladen der Ringe ein Gabelstapler verwendet, sollten die Dorne gepolstert sein, um örtliche Druckstellen zu vermeiden.  **Lagerung der CALPEX Ringe**  - Rohrsysteme vor Verlegung über 5 °C lagern - Karton mit Zubehör trocken lagern - Schutzkappen vor Verlegung nicht entfernen  **Verlegung der CALPEX Ringe**  Die Verlegung bzw. Montage hat gemäss der CALPEX -Montageanleitung zu erfolgen   * Rohrsystem nicht über Kanten ausrollen und die ausgerollte Leitung nicht über längere Distanzen auf dem Asphalt ziehen. Dadurch können Schäden am Poly-ethylenschutzmantel auftreten. Schadstellen am Mantel können mittels Schrumpfschlauch behoben werden. * Bei Bedarf (z.B. tiefe Verlegetemperatur, große Rohrdurchmesser) können gebogene Leitungsenden mittels Richtschiene und Heissluftföhn gerade gebogen werden.   **ACHTUNG!**  **CALPEX-Ringe stehen unter Spannung, keinesfalls alle Fixierbänder miteinander aufschneiden.**  **Unkontrolliertes Entspannen der Ringe ist GEFÄHRLICH (Federwirkung)!** |  |  |